重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司保合镇为农服务中心农业机械设备

采购公告（第二次）

为持续深化供销合作社综合改革，推进“三社”融合发展，不断提升供销合作社为农服务能力，搭建服务农民生产生活的综合平台，我公司拟采购一批农业机械设备，用于保合镇为农服务中心建设，现请有意愿的供应商按要求申报。

一、项目概况

1.项目名称： 保合镇为农服务中心农业机械设备采购（第二次）。

2.项目业主：重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司。

3.资金来源：市级专项资金。

4.采购方式：采取比选方式，最低价中标（报价相同的，以先报名的优先）。

5.最高限价：50万元。

6.采购需求：见附件。

二、供应商基本资格要求

1.供应商资质：具备合法的农业机械设备经营资质，能独立承担民事责任的企业法人。（提供营业执照复印件加盖供应商公章；提供企业法人身份证复印件）

2.征信要求：提供企业和负责人近3年内无违法行为和未被列入违法失信名单证明。

3.其他要求：法律、法规、规章规定的其他条件。

三、公告的发布

本次公告在丰都县供销合作社联合社官网公开发布。公告的发布时间为：发布之日起至2023年3月29日。

四、报名

本项目需提前报名，有意向的供应商需在2023年3月29日18时将投标保证金1万元转账至重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司账户（账号：50050129360000001142；开户行：建行丰都支行），在规定时间内递交投标保证金视为报名成功。（投标保证金需备注“XX为农服务中心农业机械设备采购投标保证金。中标的供应商的投标保证金自动转为履约保证金；未中标的在7个工作日内全额退还投标保证金；中标后弃标的，投标保证金不予退还。）

五、质疑及答疑

投标人如有疑问请在2023年3月28日12时前以书面形式向招标人提出，招标人将于2023年3月29日12时前以书面形式回复，如投标人没有提出质疑则视为投标人全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。

六、投标文件的递交

**1.投标资料递交时间为 2023年3月30日9时30分至10时，地点为**丰都县三合街道商业二路346号原丰都县供销社办公楼二楼会议室。

**2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标资料，或投标资料不齐的，或未密封、盖鲜章的，一律不予受理。**

**3.**本次采购实行资格审查，资格审查后不合格的供应商将被否决。

七、联系方式

采购机构：重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司

地  址：重庆市丰都县三合街道商业二路346号原丰都县供销社办公楼

联系人：邱老师

电 话：70736332

 重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司             2023年3月27日

附件

保合镇为农服务中心农业机械设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **规格参数** | **数量** |
| 1 | 植保无人机 | 大疆T50（旗舰套装版） | 每套包含以下：1、大疆T50农业无人飞机1台。2、D12000iEP全能变频充电站1个。3、大疆智慧农业平台1年。4、DB1560智能飞行电池2块。5、风冷散热器1个。6、RTK高精度定位模块。7、网络RTK服务2年。8、大疆智图农业版1年。9、T50关怀计划1份。10、T50播撒系统1个。11、智能遥控器。 | 2 |
| 2 | 轮式拖拉机 | 雷沃M1204-4X(G4) | 整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4660×2090×2860；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1）；最高设计理论速度km/h：34.1；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：88.2；发动机额定净功率kW：88.2；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；动力输出轴标准转速r/min：540/760；配置:2300mm旋耕机。 | 1 |
| 3 | 轮式拖拉机 | 雷沃M804-B | 整机驱动型式:四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4130×1795×2675；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1）；最高设计理论速度km/h：33.59；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4缸；发动机标定功率kW：59；发动机额定净功率kW：59；发动机冷却方式：水冷；发动机标定转速r/min：2400；动力输出轴标准转速r/min：540/760；配置:2300mm旋耕机。 | 1 |
| 4 | 烘干机 | 龙豪5H-4 | 整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：1800\*1800\*4730；整机质量4吨，降水速率0.5-1.0%/h；容积10立方米；热风温度35-60度；风机3个；总功率8.61KW/380V；RG-12S干烧加热管，不锈钢，插电即用。 | 1 |
| 5 | 水稻插秧机 | 柳菱2ZB-4 | 整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：2300\*1590\*900；整机质量160KG；发动机：风冷、四冲程OHV汽油发动机；排气量（cc）：0.171；插秧行数：4行；行距（mm）：300；株距（cm)：12、14、16、18、21、25、30；插秧速度（m/s)：0.33-0.8；插值效率（亩/小时）：1.5-3.5。 | 2 |