**丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表**

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年12月31日—2025年1月7日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| 1 | 中科盛源榨油废弃物绿色生态循环产业项目 | 重庆市丰都县高家镇石龙村 | 中科盛源(重庆)生物科技开发有限公司  | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 依托丰都县本土产业，开展教育试验工作，对榨油废弃物进行发酵后施用于土地进行土壤改良效果试验，并对土地肥力水平，农产品品质改善及肥料吸收率等长期跟踪监测。主要建设2条试验线：破碎筛分试验线、发酵试验线，及实践教学楼、配套设施等；年处理4000t榨油废弃物；总用地面积16.4亩；项目投资11000万元，其中环保投资300万元。 | 废气：破碎筛分废气收集后经脉冲除尘器除尘后由15m排气筒达标排放；发酵废气收集后经喷淋除臭后由15m排气筒达标排放；设置50m环境防护距离；废水：严格落实雨污分流，项目营运期无生产废水，生活污水经生化池处理后场内农用，不外排。噪声：采取隔声减震措施，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。固体废物：产品外供用于农田土壤改良，运输过程中使用防渗漏车辆运输，运输线路避开饮用水源及居民聚集区，尽量避免雨天运输。设置一间危废贮存间，设备检修产生的废润滑油等桶装后于危废间暂存，采用联单转运制，定期交有资质单位妥善处理。危险固废贮存间建设要求：设置警示标志，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存场所需落实六防要求；土壤及地下水污染防治措施：发酵罐、糖蜜罐、危险废物贮存间等重点防渗，重点防渗区防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。环境风险：发酵区设置围堰，备用柴油下设托盘。 | 县发展改革委备案 | 无 |