**丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表**

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年3月27日—2025年4月2日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| 1 | 丰都县城东综合能源站加油项目 | 重庆市丰都县三合街道龙河路536号 | 重庆辰柬石化有限公司 | 重庆诚治环保工程有限公司 | 项目建设用地面积2189.78m2；建设内容主要包括新建1栋加油罩棚、1栋综合站房、自动洗车设备1台、充电设施及其他加油基础配套设施，油罐总容积75m3（柴油折半计入容积）。包括3台30m3双层FF卧式储罐（汽油储罐2个、柴油储罐1个） | 1. 废气：加油站采用自流卸油和密闭卸油方式、油罐埋地设置；设汽油加（卸）油一、二次油气回收系统，预留三次油气回收位置设置；通气管位于加油区罩棚顶，设2根通气管，高于罩棚顶面2m；生化池臭气经专用管道引至绿化带排放；柴油发电机废气经专用管道引至站房屋顶排放；
2. 废水：初期雨水通过截流沟收集与地面清洗废水经1#三段式隔油池处理，洗车废水经2#三段式隔油沉砂池处理，生活污水经生化池处理；上述污废水分别收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过站区总排口经市政污水管网排入庙嘴污水处理厂处理。
3. 噪声：选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

四、固体废弃物：清罐废物产生后交由资质单位转运处置，站区内不暂存；危险废物使用符合标准的容器盛装，分类收集后暂存于危废贮存点（柜）（2m3）定期交有资质单位处理；生活垃圾经站区生活垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运处理；生化池污泥定期清掏，交当地环卫部门清运；废包装物交当地环卫部门清运。五、地下水：项目采用分区防渗措施；油罐区下游设置一个地下水跟踪监测井。 六、土壤：加油站采用双层FF玻璃钢制储罐，地埋式敷设，安装在线式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，采取分区防渗。 | 县发展改革委备案 | 无 |