# 2023年丰都县供销社区域性为农服务中心

# 农机设备询价采购公告

## 一、项目概况

根据政府采购管理有关规定要求，经丰都县供销社党组研究决定，2023年丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备采购通过“设备择定、市场询价、投标报价、综合评比、中标签约”确定供应服务商，采购人为重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司，资金来源为重庆市供销总社下达的2023年度供销区域性为农服务中心建设项目资金。丰都县供销社负责采购组织。

## 二、采购设备

采购设备及要求详见《丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备采购清单》（附件一）。

## 三、投标资格

（一）基本条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；企业近三年内业务经营活动和参加政府采购服务无重大违法违规记录。

（二）其他条件：具有销售本次采购设备的相关资质或授权，提供工商营业执照；不接受联合体投标报价，否则按无效投标处理；超过投标报名截止时间递交的投标文件，恕不接收；须有3家及以上企业投标才开标评标；投标人应认真按本采购公告要求制作投标文件（部分文书样本详见附件五）；无论投标结果如何，投标人参与投标的所有费用均自行承担。

## 四、投标保证

（一）投标诚意保证金30000元（大写叁万元），投标人通过银行转账缴纳。收款户名：重庆市丰都县农民合作社服务中心有限公司，收款账号：50050129360000001142（开户行：中国建设银行重庆丰都支行），转账须备注“丰都县供销社农机设备采购投标诚意保证金”。在投标报名时一并提供转账记录复印件（加盖投标人公章）。

（二）未中标的投标人缴纳的投标诚意保证金，采购人在中标结果公布后3个工作日内通过银行转账无息退还；中标人缴纳的投标诚意保证金在中标签约后转为履约保证金，中标人按协议约定履行完供货交货责任义务后，采购人在3个工作日内通过银行转账无息退还。

## 五、供货交货

中标人严格按《丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备采购服务协议》（附件四，以下简称《采购服务协议》）履行责任义务，不得以任何理由延迟供货交货。具体交货地点和验货组织由丰都县供销社确定。

## 六、投标评标

### （一）投标报名

报名时间：2023年12月4日-2023年12月8日。

报名地点：丰都县第二行政楼十楼1017室。

联系人及联系电话：邱兴洪，023-70736332。

凡有意投标报名的投标人，请认真阅悉《2023年丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备采购公告》（以下简称《采购公告》）或向联系人咨询，无论投标人阅悉或咨询与否，均视为已知晓《采购公告》全部内容及要求。

### （二）评标中标

评标时间：2023年12月9日。

评标地点：丰都县第二行政楼十楼1021会议室。

评标采用综合评分法（附件三），综合得分最高者为中标人。

## 七、中标签约

中标结果公示3日（2023年12月10日-2023年12月12日）。如公示无异议，采购人与中标人即签订《采购服务协议》。

特此公告

丰都县供销合作社联合社

2023年12月4日

附件一：

|  |
| --- |
| 丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备采购清单 |
| **单位：台(套）、元** |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **规格参数** |  | **数量** |
| 1 | 农业无人机 | 极飞套装P100Pro2023 | 每套包含：1.极飞P100Pro2023款植保无人机1台；2.睿喷P3套装（1个50升智能药箱、2个离心雾化喷头、2个高频脉冲蠕动泵）；3.极飞睿图2；4.感知与避障系统；5.PSL飞行员视角影像；6.极飞B13970智能超充电池；7.极飞CM13600 充电器；8.极飞GC6000移动超充站；9.极飞ARC3 Pro双手遥控器。 |  | 4 |
| 2 | 侧深施肥机 | 永祥2FH-2.4A（F8） | 1.旋耕机幅宽：2000/2300/2500MM；2.行数：8行；3.播种形式：条播/撒播；4.播种量范围：0.1-100KG/亩；5.工作效率：6-15亩/h。 |  | 4  |
| 3 | 装载机 | 明宇重工ZL942 | 1.动力81kw；2.卸载高度3.2m；3.带驾驶室；4.发动机型号4C6-110C31。 |  | 1  |
| 4 | 旋耕机（开垦刀） | 桑铼特1GKN230 | 旱地4X10把IP245，采用10模加强型高箱、主副刀盘结构、轴承采用6311型，工作幅度230CM，耕深8-14CM，工作效率0.3-0.6hm/h。 |  | 4  |
| 5 | 自走履带旋耕机 | 资水1GZL-130（G4） | 1.启动方式：电启动；2.旋幅：1300MM；3.档位：（3+1）X2；4.传动形式：侧边传动；5.最小离地间隙：420MM；6.轨距：900MM；7.履带：280X90x40节；8.旋耕刀型号：IT175；9.动力功率：24.9KW。 |  | 1  |
| 6 | 田园管理机 | 美澳3TG-4.1B | 1.动力功率4.1kw；2.转速3600r/min；3.配套开沟装置最大工作宽度：380MM。 |  | 5  |
| 7 | 液压翻转犁 | 华创1LYFT-425 | 1.配套动力44.5-66kw；2.耕深0-30cm；3.耕幅0.9-1.1M；4.整机质量380kg；5.配防爆管、油阀、对丝。 |  | 4  |
| **合计** | 23 |

附件二：

# 投标报名须知

一、中标人应在《采购服务协议》签订之日起15日内按《丰都县供销社区域性为农服务中心采购农机设备清单》（附件一）要求组织备齐货物并及时通知丰都县供销社。

二、货物到达丰都县供销社指定交货地点后，中标人应会同丰都县供销社验货人员当面开箱清点、检查设备外观，做好开箱记录经双方签字确认。中标人应保证货物完好无损，如有缺漏、损坏，中标人负责调换、补齐或赔偿。设备牌子型号、技术参数应与本采购公告附件一一致，性能指标达到规定标准，设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。中标人须派专业人员现场安装调试设备，经现场作业展示符合要求后，才视为最终通过验收。提供的货物未达到采购服务协议要求，由中标人承担完全责任并赔偿因此给采购人和丰都县供销社造成的损失。验讫无误后双方在货物交验单上签字确认（一式两份，双方各执一份）。

三、设备的质保期、售后服务和技术支持等严格遵照设备生产商的质保承诺和行业标准相应执行。

四、投标报名须提供投标人法定代表人身份证明书及授权委托书、身份证复印件、工商营业执照，所有复印件须加盖投标人公章并对真实性负责。投标人没按照《采购公告》要求提供全部资料或投标人没对《采购公告》各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒或评定为无效投标。

五、投标文件分“投标函”部分和“资格审查资料”部分，装订好后装入文件袋密封（密封后骑缝处加盖投标人公章）；没按上述要求密封的投标文件将被拒绝接收。

六、中标结果公示无异议后，中标人与采购人即签订《采购服务协议》。中标人没在通知时间内签约，则采购人有权单方面取消其中标资格（投标诚意保证金不予退还）。

七、货款结付按协议约定执行。

附件三：

# 丰都县供销社农机设备询价采购综合评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 要素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标 报价 | 25分 | 设备采购最高限价57万元，有效报价中的最低价得25分、第二低价得23分、第三低价得21分，以此类推。 | 超最高限价或恶意报价低于采购人市场询价8%及以上的，一律按废标处理。 |
| 2 | 经营 实力 | 75分 | 存续时间（12分） | 企业成立3年及以上的，得12分；企业成立1-3年的，得10分；企业成立1年以下的，得8分。 | 提供投标人工商营业执照复印件并加盖投标人公章，同时提供原件核验。未提供或虽提供复印件但未加盖投标人公章或复印件与原件核验不符的，均不得分。 |
| 注册资本（12分） | 企业注册资本300万元及以上的，得12分；企业注册资本100-300万元的，得10分；企业注册资本100万元及以下的，得8分。 |
| 区域代理（12分） | 取得采购设备区域销售代理资格3个产品及以上的，得12分；取得采购设备区域销售代理资格2个产品的，得10分；取得采购设备区域销售代理资格1个产品的，得8分；无采购设备区域销售代理资格的，得5分。 | 提供采购设备区域销售代理资格有效证明复印件并加盖投标人公章，同时提供原件核验。未提供或虽提供复印件但未加盖投标人公章或复印件与原件核验不符的，均不得分。 |
| 信誉评价 （12分） | 企业信誉和客户评价好，无银行、税务、法院等机构不良记录的，得12分；企业信誉和客户评价一般，无银行、税务、法院等机构不良记录的，得10分；企业信誉和客户评价差，有银行、税务、法院等机构不良记录的，得7分。 | 投标人提供自核承诺书及相关有效证明材料并加盖投标人公章。未提供或虽提供但未加盖投标人公章的，均不得分；核验发现投标人隐瞒事实、虚假承诺的，取消比选资格。 |
| 机构处罚　　（12分） | 企业业务经营行为未被客户投诉或机构处罚的，得12分；企业业务经营行为被客户投诉或机构处罚过1次的，得10分；企业业务经营行为被客户投诉或机构处罚过2次的，得8分；企业业务经营行为被客户投诉或机构处罚过3次及以上的，得0分。 |
| 服务承诺 （15分） | 承诺保证被采购人比选确定为设备采供服务商后不会弃单（5分）；承诺保证投标中标价和采供设备不再申请调整并及时与采购人签订农机设备采购服务协议（5分）；承诺保证严格按协议履约供货交货并承担违约责任（5分）。 | 未提供承诺书或虽提供但未加盖投标人公章的，不得分；每承诺一项得5分。 |

**备注：投标人须为重庆市内正式注册成立主营农机销售服务的企业。**

附件四：

# 丰都县供销社区域性为农服务中心

# 农机设备采购服务协议

**甲方（采购人）：丰都县农民合作社服务中心有限公司**

**（统一社会信用代码：　 　　　　）**

**法定代表人：**

**乙方（中标人）：**

**（统一社会信用代码：　 　　　　）**

**法定代表人：**

根据2023年丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备询价采购公告（以下简称《采购公告》）和评标中标结果，按《中华人民共和国民法典》等国家法律法规规定，甲乙双方秉承“平等自愿、诚信合作”原则，经友好协商一致达成农机设备采购服务协议，以资双方共同遵守：

## 一、采购标的

采购设备清单及要求以《采购公告》为准。

## 二、供货交货

供货交货的具体时间、方式及要求以《采购公告》为准。

三、货款结付

1.货款为包干价，包括采购设备的货物直接费、运输费、税费、现场安装调试（作业展示）费等相关费用。货款通过投标中标确定，即 元（大写 整）。

2.乙方按《采购公告》要求事项全部履行完成和开具正式发票后，甲方在5个工作日内通过银行转账一次性付讫货款。

3.乙方收款户名： ，开户银行及账号： 。

## 四、履约保证

乙方履约保证金为30000元。乙方按《采购公告》要求事项全部履行完成后，甲方在3个工作日内通过银行转账无息退还。乙方未按《采购公告》要求事项全部履行完成即视为违约，其缴纳的履约保证金甲方不予退还，同时乙方须赔偿因此给甲方及丰都县供销社造成的全部损失。

## 五、其他约定

1.采购设备的质保期、售后服务和技术支持等，乙方负责按设备生产商的质保承诺和行业标准相应执行。采购设备质保期内出现产品技术迭代升级，乙方应及时知会丰都县供销社，其如有需求乙方应及时协调满足；采购设备质保期满，乙方应同样提供或协调提供免费咨询服务，并承诺提供或协调提供上门维护服务。乙方提供或协调提供的售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

2.甲方及其指定使用人在中国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如第三方提出侵权指控，乙方及设备生产商承担因此引起的一切法律责任和相关费用。

## 六、争议处理

本协议在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决；协商不成，协议任何一方可向丰都县人民法院提起诉讼。

## 七、协议生效

本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后正式生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

签订地点：丰都县第二行政楼十楼

签订时间： 年 月 日

附件五：

# 投标报价函

丰都县供销社：

1.我企业已认真阅悉2023年丰都县供销社农机设备询价采购公告全部内容，现投标报价： 元（大写： 整），报价包含货物直接费、运输费、税费、设备现场安装调试（作业展示）费等相关费用。承诺自签约之日起15日内按协议约定供货交货，保证货物符合国家现行质量标准，并一次性验收合格。

2.我企业承诺在投标有效期内不修改、不撤销已投标文件。保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确。如我企业中标，保证不弃标，在规定时间内与采购人签订采购服务协议并认真履行责任义务。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

投标人地址：

联系人及电话：

年 月 日

# 投标报价清单

|  |
| --- |
| **单位：台(套）、元** |
| **序号** | **设备****名称** | **品牌型号** | **规格参数** |  | **报价** | **数量** | **小计** |
| 1 | 农业无人机 | 极飞套装P100Pro2023 | 每套包含：1.极飞P100Pro2023款植保无人机1台；2.睿喷P3套装（1个50升智能药箱、2个离心雾化喷头、2个高频脉冲蠕动泵）；3.极飞睿图2；4.感知与避障系统；5.PSL飞行员视角影像；6.极飞B13970智能超充电池；7.极飞CM13600 充电器；8.极飞GC6000移动超充站；9.极飞ARC3 Pro双手遥控器。 |  |  | 4 |  |
| 2 | 侧深施肥机 | 永祥2FH-2.4A（F8） | 1.旋耕机幅宽：2000/2300/2500MM；2.行数：8行；3.播种形式：条播/撒播；4.播种量范围：0.1-100KG/亩；5.工作效率：6-15亩/h。 |  |  | 4  |  |
| 3 | 装载机 | 明宇重工ZL942 | 1.动力81kw；2.卸载高度3.2m；3.带驾驶室；4.发动机型号4C6-110C31。 |  |  | 1  |  |
| 4 | 旋耕机（开垦刀） | 桑铼特1GKN230 | 旱地4X10把IP245，采用10模加强型高箱、主副刀盘结构、轴承采用6311型，工作幅度230CM，耕深8-14CM，工作效率0.3-0.6hm/h。 |  |  | 4  |  |
| 5 | 自走履带旋耕机 | 资水1GZL-130（G4） | 1.启动方式：电启动；2.旋幅：1300MM；3.档位：（3+1）X2；4.传动形式：侧边传动；5.最小离地间隙：420MM；6.轨距：900MM；7.履带：280X90x40节；8.旋耕刀型号：IT175；9.动力功率：24.9KW。 |  |  | 1  |  |
| 6 | 田园管理机 | 美澳3TG-4.1B | 1.动力功率4.1kw；2.转速3600r/min；3.配套开沟装置最大工作宽度：380MM。 |  |  | 5  |  |
| 7 | 液压翻转犁 | 华创1LYFT-425 | 1.配套动力44.5-66kw；2.耕深0-30cm；3.耕幅0.9-1.1M；4.整机质量380kg；5.配防爆管、油阀、对丝。 |  |  | 4  |  |
| **合计** | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 企业法定代表人身份证明书

丰都县供销社：

 （填代表人姓名）在 （填企业名称）任 （填职务名称），是企业法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证号：

法定代表人手机号码：

企 业 地 址：

联 系 人 及 电 话：

附：法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）

企业名称（盖章）：

年 月 日

# 企业法定代表人授权委托书

丰都县供销社**：**

 （填代表人姓名）系 （填企业名称）的法定代表人，现授权 （填授权代理人姓名）为投标代理人，代表本企业参加2023年丰都县供销社区域性为农服务中心农机设备询价采购的投标活动。

该授权代理人在本次投标活动中所递交的投标文件及有关资料内容和处理的与本次投标有关的一切事项，本法定代表人完全确认，授权代理人无再转委托权。本授权委托书效力在投标活动结束后自动终止。

法定代表人签名：

授权代理人签名：

授权代理人身份证号：

授权代理人手机号码：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代理人身份证复印件 |

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件（盖企业公章）